**ФОС (тестирование по темам лекций)**

Тестирование проводится по результатам изучения 5 тем в рамках лекционного курса:

1. Обязанности работодателя в сфере охраны труда.
2. Ответственность за нарушение требований охраны труда.
3. Гарантии и компенсации за работу во вредных (опасных) условиях труда.
4. Система инструктажей по охране труда.
5. Безопасность производственных процессов.

Тестирование проводится в конце каждой из 5 лекций.

***Примеры тестовых вопросов:***

1. Безопасность производственного процесса - это:
2. свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности трудовой и производственной деятельности на всех стадиях его применения, включая приведение его в соответствие с установленными технологическими документами и требованиями охраны труда.
3. способность производственного процесса осуществляться без аварий и катастроф.
4. свойство производственного процесса соотвествовать заданным параметрам безопасности.
5. Что из перечисленного ниже не относится к мерам по обеспечению безопасности производственных процессов:
6. соблюдение требований ФЗ "О специальной оценке условий труда".
7. комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управления.
8. замена производственных операций, связанных с возможным высоким воздействием, другими альтернативными операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют допустимые параметры.
9. Какой вид документации не относится к технологической:
10. инструкция по охране труда для работника конкретной профессии.
11. технологический регламент.
12. маршрутная карта.
13. проект производства работ.
14. Какой объем при транспортировке технических жидких веществ допускается для заполнения резервуаров, используемых для технологических нужд?
15. Резервуары для технических жидких веществ должны превышать объем транспортных цистерн с тем, чтобы все содержимое заполняло резервуар, без добавочных операций, связанных с переключением сливных труб.
16. Любой, зависит от объема транспортируемой цистерны.
17. При заполнении резервуары для технических жидких веществ должны превышать объем транспортных цистерн не менее, чем на 20%.
18. Допускается ли заменять конкретные проектные решения в технологической документации извлечениями из норм и правил безопасности труда:
19. Не допускается.
20. Допускается по согласованию с руководителем предприятия.
21. Допускается.